# Maximal zulässige Achsbeschleunigung (P-AXIS-00008)

P-AXIS-00008 | Maximal zulässige Achsbeschleunigung
Beschreibung | Über den Parameter wird die maximal zulässige Achsbeschleunigung eingestellt.
Parameter | getriebe[i].dynamik.a_max
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ≤ a_max ≤ 100000000 (Vorgabe der maximalen Achsbeschleunigung, Plausibilitätsgrenze, applikationsspezifisch)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s²
Standardwert | 1000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |