# ID 120033

Verzoegerung fuer nichtlinearen SLOPE ist groesser als maximaler Wert.
Beschreibung | Über die G-Funktionen G130, G131 kann die Achsbeschleunigung gewichtet werden. Bei der Gewichtung der Verzögerung P-AXIS-00002 des nichtlinearen Slope ist der gewichtete Wert größer als die maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008. Der gewichtete Wert wird auf den maximal zulässigen Beschleunigungswert begrenzt.

Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel: Beschleunigungsgewichtung].

Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Programmierte Beschleunigungsgewichtung im erlaubten Bereich halten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Gewichteter Wert der Beschleunigung P-AXIS-00002.
%3: | Oberer Grenzwert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.