# Allgemeine Parameter des Satzvorlaufs

## Satzvorlauftyp

Name | mc_cmd_bs_type_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann der Satzvorlauftyp festgelegt werden. Zulässige Werte: 0 – kein Satzvorlauf (Standard) 1 – Dateioffset 3 – Satzzähler

4 – Satznummer

Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x49
Datentyp | UN16 | Länge/Byte | 2
Attribute | read/ write | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | mc_cmd_bs_type_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann der Satzvorlauftyp gelesen werden. Mögliche Werte: 0 – kein Satzvorlauf (Standard) 1 – Dateioffset 3 – Satzzähler

4 – Satznummer

5 - Programmende

Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x61
Datentyp | UN16 | Länge/Byte | 2
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

## Automatisches Wiederanfahren

Name | mc_cmd_bs_auto_return_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann festgelegt werden, dass das Wiederanfahren an die Kontur automatisch erfolgen soll.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x4B
Datentyp | BOOLEAN | Länge/Byte | 1
Attribute | read/ write | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | mc_cmd_bs_auto_return_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann gelesen werden, ob das Wiederanfahren an die Kontur automatisch erfolgen soll.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x4B
Datentyp | BOOLEAN | Länge/Byte | 1
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

## Kein Halt beim Wiederanfahren

Name | mc_cmd_bs_no_hold_at_restart_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann festgelegt werden, ob nach dem Wiederanfahren an die Kontur ohne weitere Benutzereingabe direkt weitergefahren werden soll.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x79
Datentyp | BOOLEAN | Länge/Byte | 1
Attribute | read/ write | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | mc_cmd_bs_no_hold_at_restart_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann gelesen werden, ob nach dem Wiederanfahren an die Kontur ohne weitere Benutzereingabe direkt weitergefahren werden soll.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x7A
Datentyp | BOOLEAN | Länge/Byte | 1
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

## Maximale Bahnabweichung

Name | mc_cmd_bs_deviation_max_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die maximale Abweichung der Achsen zwischen Istposition und Fortsetzposition bei Wiederaufnahme der Bearbeitung nach Satzvorlauf festgelegt werden. Im Falle des automatischen Wiederanfahrens an die Kontur wird die maximale Bahnabweichung nicht berücksichtigt, weil das Erreichen der genauen Fortsetzposition sichergestellt ist.
(Standardwert =0)

Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x4C
Datentyp | UN32 | Länge/Byte | 4
Attribute | read/ write | Einheit | [0.1 µm]
Anmerkungen |

Name | mc_cmd_bs_deviation_max_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die maximale Abweichung der Achsen zwischen Istposition und Fortsetzposition bei Wiederaufnahme der Bearbeitung nach Satzvorlauf gelesen werden. Im Falle des automatischen Wiederanfahrens an die Kontur wird die maximale Bahnabweichung nicht berücksichtigt, weil das Erreichen der genauen Fortsetzposition sichergestellt ist.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x64
Datentyp | UN32 | Länge/Byte | 4
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm]
Anmerkungen |

## Programmstart ab Dateioffset

Name | mc_command_file_offset_w
Beschreibung | Der Dateioffset definiert den Einsprung auf eine bekannte Position im NC-Programm. Der Programmteil vor der Einsprungstelle wird nicht ausgewertet. Die Bearbeitung beginnt wie bei einem um den Dateioffset verkürzten Programm ab der Einsprungstelle.

Mit diesem Objekt kann der Dateioffset festgelegt werden.
(Standardwert =0)

Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x11
Datentyp | SGN32 | Länge/Byte | 4
Attribute | write | Einheit | -
Anmerkungen | Kann auch in Kombination mit allen Satzvorlauftypen verwendet werden.

## Unterbrechungsstelle

Name | mc_cmd_bs_breakpoint_position_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann eine automatische Unterbrechungsstelle festgelegt werden über die Angabe des Abstands ab Programmanfang an.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x7B
Datentyp | REAL64 | Länge/Byte | 8
Attribute | read/ write | Einheit | [0.1 µm]
Anmerkungen | Kann auch in Kombination mit allen Satzvorlauftypen verwendet werden.

Name | mc_cmd_bs_breakpoint_position_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann eine automatische Unterbrechungsstelle gelesen werden, die Angabe des Abstands erfolgt ab Programmanfang.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x12010<CID> | Indexoffset | 0x11
Datentyp | REAL64 | Länge/Byte | 8
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm]
Anmerkungen | Kann auch in Kombination mit allen Satzvorlauftypen verwendet werden.

## Weiterführende Informationen

- Zurückgelegter Fahrweg