# Konstante Beschleunigung im Bereich n<ngrenz (P-AXIS-00007)

P-AXIS-00007 | Konstante Beschleunigung im Bereich n<ngrenz
Beschreibung | Der Parameter definiert die konstante Beschleunigung im Bereich n<ngrenz
Parameter | getriebe[i].beschl_kennlinie.a_konst
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ a_konst ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | S
Dimension |  | S: °/s²
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |