# Interpolation point of the master axis (P-COMP-00006)

P-COMP-00006 | Interpolation point of the master axis
Description | This parameter determines the interpolation points of the master axis on which the slave axis has to be corrected.
Parameter | kw.crosscomp.table[i].setpoint
Data type | SGN32
Data range | MIN(SGN32) ≤ setpoint < MAX(SGN32)
Axis types | T, R, S
Dimension | T: 0.1 µm or increments | R,S: 0.0001° or increments
Default value | 0
Remarks |