# ID 50398

Keine Kantenstossachse im MDS markiert.
Beschreibung | Bei der Funktion Kantenstoßen wird vor Start des Kantenstoßvorgangs geprüft ob Maschinenachsen als Kantenstoßsachsen im Kanal MDS definiert sind P-AXIS-00098. Mindestens eine Hauptachse muss als Kantenstoßachse markiert sein! Weitere Informationen zu Kantenstoßen siehe [PROG// Kapitel: Das Kantenstoßen (G108)].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | P-AXIS-00098 für mindestens eine Achse auf 1 setzen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.