# Verweilzeit (G04), (#TIME)

Syntax:
G04 <1.Hauptachse>.. | <time> | <Hauptspindel>.. | nicht modal

G04 | Verweilzeit
<1.Hauptachse>.. | Die Verweilzeit wird mit dem Namen der 1.Hauptachse in [s] angegeben, oder alternativ...
<time> | ...als anschließende direkte oder parametrierte [ab V2.11.2026.02] Angabe der Verweilzeit in [s], oder alternativ…
<Hauptspindel>.. | mit dem Namen der Hauptspindel und der Angabe einer Anzahl Umdrehungen [U] [ab V2.11.2023.02].

Verweilzeiten werden z.B. beim Freischneiden oder evtl. bei Maschinenfunktionen benötigt.

Die Verweilzeit darf nur alleine im NC-Satz programmiert werden (Ausnahme: Satz-Nr).

## Programmierbeispiel

Verweilzeit (G04)

N10 G04 X4.5 (4.5 Sekunden warten)

N20 G04 3.0 (3.0 Sekunden warten)

N30 P1=2

N40 G04 P1 (2.0 Sekunden warten)

N50 V.L.TIME=3.5

N60 G04 V.L.TIME (3.5 Sekunden warten)

N70 M3 S200

N80 G04 S10 (10 Umdrehungen (3 Sekunden) warten)

Eine weitere Möglichkeit zur Angabe der Verweilzeit ist mit der Funktion #TIME möglich.

Syntax:
#TIME <time> | nicht modal

#TIME | Klartextbefehl Verweilzeit
<time> | Wert der Verweilzeit direkt oder parametriert in [s]

## Programmierbeispiel

Verweilzeit (#TIME)

N10 #TIME 2.5 (2.5 Sekunden warten)

N20 P1=2

N30 #TIME P1 (2.0 Sekunden warten)

N40 V.L.TIME=3.5

N50 #TIME V.L.TIME (3.5 Sekunden warten)