# Koordinatensysteme

Die Koordinatensysteme werden per NC-Befehl definiert sowie an- und abgewählt. Folgend wird jeweils kurz auf die Programmierung eingegangen, eine detaillierte Beschreibung der NC-Befehle ist in der Programmieranleitung (siehe Dokumentation PROG) zu finden.

## Weiterführende Informationen

- Anwahl eines Koordinatensystems (#CS)
- Drehung in der Ebene (Konturrotation)
- Koordinatensystem zur Aufspannlagenkorrektur (#ACS)
- Verkettung von Koordinatensystemen
- Effektor Koordinatensystem (#ECS)
- Temporärer Übergang in das Maschinenkoordinatensystem (#MCS)