# ID 110680

ÄÄnderung von P-AXIS-00794 erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Die Änderung des Parameter P-AXIS-00794 pos_lag_model.window_size erfordert ein Neustart der Steuerung.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, Übernahme des neuen Wertes.
Abhilfe | Klasse | 1 | Der neue Wert wird übernommen, ein Neustart der Steuerung ist erforderlich.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert für P-AXIS-00794.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Neuer Wert für P-AXIS-00794.
Fehlertyp | -