# ID 110514

Ungültiger Wert für Zuweisung von Steuer/Statusbits für Referenzpunktfahrt.
Beschreibung | Für den Parameter P-AXIS-00387 wurde ein ungültiger Wert angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe dieser Fehlermeldung und Korrektur vom P-AXIS-00387 auf den Wert 1.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00387 einen gültigen Wert zuweisen, der zulässige Wertebereich ist [1, 16]
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe auch P-AXIS-00016).
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00387
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Zulässiger Minimalwert von P-AXIS-00387
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Zulässiger Maximalwert von P-AXIS-00387
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert vom P-AXIS-00387
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.