# ID 13222

Messdauer (@P2) ist Null oder negativ.
Beschreibung | Die programmierte maximale Dauer eines einzelnen Messhubs mit konstanter Geschwindigkeit @P2 ist kleiner gleich Null. Dies ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Den Parameter @P2 prüfen und den eingegebenen Wert korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm