# Programmierbeispiel

Kalibrierung Werkzeugmesstaster

Um das Programmierbeispiel ausführen zu können, muss die Konfigurationsdatei SysCalibConfigToolSettingProbe.nc mit folgendem Inhalt hinterlegt sein:

V.CYC.SysConf_Meas_feed[1] = 500

V.CYC.SysConf_Meas_feed_max[1] = 1000

V.CYC.SysConf_Plate_Diam[1] = 40

M17

Nach der Einwechslung des Referenzwerkzeugs und Positionierung über der Mitte des Messtasters wird der Zyklus über folgendes Programm aufgerufen.

L CYCLE [NAME=SysCalibToolSettingProbe.ecy \

@P6 = 30 \

@P22 = 10 \

]

M30