# ID 14341

Der übergebene Radius der Eintauchhelix kann nicht eingehalten werden.
Beschreibung | Der übergebene Radius der Eintauchhelix führt zu einer Kollision mit der Kontur.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Reduzierung des übergebenen Radius der Eintauchhelix oder Auswahl von senkrechtem Eintauchen (gegebenenfalls mit Vorbohren).
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert
Betroffenere Eingangsparameter @P__.
%2: | Aktueller Wert
Aktueller Radius
%3: | Oberer Grenzwert
Groesster moeglicher Radius
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm