# Einfaches Restweg verwerfen mehrfach angewandt, G01 Bewegung

## Programmierbeispiel

Einfaches Restweg verwerfen mehrfach angewandt mit G01

Simuliertes HLI-Signal "delete distance to go" bevor das Ende des ersten "delete distance to go" erreicht ist.

%deldisttogo5

N010 X0 Y0 Z0

N020 X100 F1000

N025 G1 Z30

N029 G02 Y200 J100

N032 G01 Y220

N033 X111

N034 Y50

N035 X80

N040 X0 Y0

M30

Abb.: Restweg verwerfen mit Linearbewegung G01