# ID 120815

Die Abweichung zwischen definierter Vorausgabeposition der M-/H-Funktion und tatsächlicher Position überschreitet die angegebene Toleranz (P-CHAN-00760).
Beschreibung | Aufgrund einer Begrenzung in der Mikrostege Funktion kann eine M-/H-Funktion mit Vorausgabe nicht an der gewünschten Position ausgegeben werden. Der festgelegte Toleranzwert (P-CHAN-00760) für eine solche Abweichung von der gewünschten Position wurde dabei überschritten.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Wenn möglich Toleranz (P-CHAN-00760) erhöhen. Ansonsten prüfen, welche Begrenzung die geplante Vorausgabe der M/H-Funktion verhindert.
Parameter | %1: | Erwarteter Wert [0.1 µm]
Festgelegter Toleranzwert für erlaubte Abweichung.
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm]
Aktuelle tatsächliche Abweichung.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.