# Definition der Wegstrecke zwischen Schmierimpulsen (P-AXIS-00237)

P-AXIS-00237 | Definition der Wegstrecke zwischen Schmierimpulsen
Beschreibung | Der Parameter wird für den Test auf "ein Überschreiten einer Wegstrecke" verwendet. Falls die Achse seit dem letzten Schmierimpuls erneut die, über den Parameter definierte, Wegstrecke zurückgelegt hat, wird die Meldung 'Auslösen des Schmierimpulses' in Form einer PDU abgesetzt. Wird im Achsmaschinendatensatz kein Weg (wsi_meldung = 0) angegeben, so wird keine PDU abgesetzt.
Parameter | getriebe[i].wsi_meldung
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 ≤ wsi_meldung ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: mm | R,S: °, Rev
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Die Auflösung zwischen Positionen und WSI - Einheiten wird über folgende Konstanten festgelegt, welche der Anwender anpassen kann. Standardeinstellung:
Achstyp | Angabe in | Konstante | Wert
T | mm | WSI_AUFLOESUNG_TRANSLATOR | 10000 [0.1µm / mm]
R | ° (Grad) | WSI_AUFLOESUNG_ROTATOR | 10000 [0.0001° / °]
SPINDEL | Rev. | WSI_AUFLOESUNG_SPINDEL | 10000/360 [0.0001° / U]