# ID 20773

Messtyp ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Bei der Programmierung des Messtyps mit dem Befehl #MEAS MODE[...] oder #MEAS [TYPE...] ist der Wert des Messtyps ausserhalb des zulässigen Datenbereichs.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des Wertes für den Messtyp.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.