# ID 110528

Das parametrierte Reglertotband ist größer als das Positionsfenster.
Beschreibung | Das parametrierte Lagereglertotband (P-AXIS-00395) ist größer als das für die Achse eingestellte Positionsfenster (P-AXIS-00236).
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung, P-AXIS-00395 auf den Wert von P-AXIS-00236 begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entweder P-AXIS-00395 verkleinern oder P-AXIS-00236 vergrößern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe auch P-AXIS-00016).
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Wert von P-AXIS-00395.
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Wert von P-AXIS-00236.
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00395.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.