# ID 70629

Anzahl der Zyklen zum Ein-/Auskoppeln der Nickkompensation überschreitet zulässige Grenze.
Beschreibung | Die Korrekturwerte der Nickkompensation können mit Hilfe eines Filters über mehrere Takte des Lagereglers verteilt ausgefahren werden. Die Anzahl der verwendeten Filterzyklen wird in dem Parameter P-COMP-00064 in der Korrekturwertliste angegeben. Der vorgefundene Wert ist jedoch zu groß. Die Anzahl der Filterzyklen wird auf den maximal zulässigen Wert reduziert.
Reaktion | Klasse | 1 | Korrektur des Parameters auf die maximal mögliche Zyklenanzahl
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert des Parameters P-COMP-00064 in der Korrekturwertliste korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse siehe P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Angegebene Anzahl an Filterzyklen siehe P-COMP-00064
%3: | Korrigierter Wert [-]
Maximal erlaubte Anzahl an Filterzyklen
%4: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm, bei der der Fehler auftrat.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.