# ID 110575

Nachstellzeit fuer I-Lageregler unterschreitet Minimalwert.
Beschreibung | Der für den Parameter P-AXIS-00495 eingestellte Wert ist kleiner als der zulässige Minimalwert.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00495 wird auf Null gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert von P-AXIS-00495 vergrößern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer
%2: | Fehlerhafter Wert [1 µs]
Eingestellter Wert von P-AXIS-00495
%3: | Unterer Grenzwert [1 µs]
Zulässiger Minimalwert
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00495
%5: | Aktueller Wert [-]
Getriebeindex
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.