# ID 310024

Vor Einschalten der Abstandsregelung muss Sollhöhe festgelegt werden.
Beschreibung | Vor dem Einschalten der Abstandsregelung im Modus „surface“, muss die Sollhöhe der Werkstückoberfläche SET_POS angegeben werden. Beispiel für achsspezifische Abstandsregelung: Z [DIST_CTRL ON SET_POS=100] Siehe: [FCT-M3//Vorgabe der Werkstückoberfläche]

Beispiel für 3D-Abstandsregelung:

#DIST CTRL ON [SURFACE SET_POS=100 … ]

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren NC-Programms, vor oder bei Aktivieren der Abstandsregelung muss die Sollhöhe gesetzt werden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -