# ID 110480

Stuetzpunktabstand in Spindelsteigungsfehlerkompensation ueberschreitet Wertebereich.
Beschreibung | Falls bei der Spindelsteigungsfehlerkompensation die Stützpunkte P-COMP-00025 der Korrekturwerttabelle metrisch in 0,1 µm (s. P-COMP-00017) eingegeben werden, werden die Positionen in der Steuerung in Inkremente umgerechnet, in dem sie mit der Auflösung der Achse (s. P-AXIS-00234/P-AXIS-00233) multipliziert werden. Der resultierende Abstand zwischen zwei Stützpunkten überschreitet jedoch den zulässigen Wertebereich.
Reaktion | Klasse | 3 | Die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird nicht aktiviert.
Abhilfe | Klasse | 7 | Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation korrigieren. Einfügen weiterer Stützpunkte P-COMP-00025 in Korrekturwerttabelle, um den Abstand zwischen den Stützpunkten zu verringern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Tabellenindex des betroffenen Stützpunkts
%3: | Aktueller Wert [Inkremente]
Position des betroffenen Stützpunktes in Inkrementen
%4: | Aktueller Wert [Inkremente]
Position des nächsten Stützpunktes in Inkrementen
%5: | Fehlerhafter Wert [Inkremente]
Abstand der beiden Stützpunkte in Inkrementen
Fehlertyp | -