# Fehlermeldung PLC -> CNC

Fehlermeldung PLC → CNC Verwaltungsdaten
Beschreibung | Diese Struktur enthält die Nutzdaten und Daten zur Flusskontrolle einer Fehlermeldung.
Datentyp | LC_ERROR
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.lc_error
Nutzdaten
Beschreibung | Nutzdaten einer Fehlermeldung.
ST-Element | .satz_r
Datentyp | HLI_ERROR_SATZ
Zugriff | PLC schreibt
Flusskontrolle der Nutzdaten
Beschreibung | Gültigkeits-Flag einer Fehlermeldung.
ST-Element | .semaphor_rw
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE = Nutzdaten sind gültig, FALSE]
Zugriff | PLC setzt diesen Wert auf TRUE, wenn die Nutzdaten einer Fehlermeldung geschrieben sind und damit die Fehlermeldung gültig ist. CNC setzt den Wert dieses Elements wieder FALSE, wenn sie die Fehlermeldung übernommen hat.