# ID 110323

Klemme KL5111 kann nicht zum Messen benutzt werden.
Beschreibung | Es wurde bei einer Terminal-Achse mit der Encoderklemme KL5111 der Parameter P-AXIS-00118 auf eins gesetzt. Mit der Klemme kann nicht gemessen werden, da sie keinen Messeingang besitzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung, P-AXIS-00118 wird auf Null gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00118 auf Null.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
Wert von P-AXIS-00118
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00118
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.