# ID 20634

In der aktuellen Ebene ist bei G96 keine Plandrehachse konfiguriert.
Beschreibung | Bei der Anwahl der konstanten Schnittgeschwindigleit (G96) wird festgestellt, dass keine der beiden Ebenenachsen als Plandrehachse P-AXIS-00015 konfiguriert ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Bei Drehmaschinen muss eine der Ebenenachsen (erste oder zweite Hauptachse) in der Achsparameterliste als Plandrehachse P-AXIS-00015 konfiguriert sein.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.