# ID 50206

Spindelweg pro Takt ist 0.
Beschreibung | Bei der Drehfunktion Gewindeschneiden (G33) unterschreitet der Spindelweg pro Takt einen Minimalwert. Weitere Informationen zu Drehfunktionen siehe [PROG// Kapitel: Drehfunktionen].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Aktuelle Drehzahl der Spindel prüfen, diese darf nicht 0 sein. Im NC Programm Drehzahl der Spindel > 0 programmieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Spindelachse (P-AXIS-00016)..
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Aktuelle Spindeldrehzahl.
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Spindelweg pro Takt.
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Unterer Grenzwert für minimalen Spindelweg pro Takt.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.