# ID 110392

Zahl der Zyklen fuer das Ausfahren der Lose bei Richtungsumkehr zu gross.
Beschreibung | Für die bilaterale Spindelsteigungsfehlerkompensation (s. FCT-C5//Spindelsteigungsfehlerkompensation) werden für die beiden Bewegungsrichtungen der Achse unterschiedliche Korrekturtabellen angegeben. Bei Umkehr der Bewegungsrichtung wird die Korrekturwertdifferenz (Lose) mit Hilfe eines Filters über mehrere Lagereglertakte verteilt ausgefahren. Die Anzahl der Takte wird im Parameter P-AXIS-00243 angegeben. Der vorgefundene Wert ist jedoch größer als der zulässige Maximalwert.
Reaktion | Klasse | 1 | Korrektur der Filterzyklen auf zulässigen Maximalwert
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert des Parameters P-AXIS-00243 korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Angegebene Anzahl an Filterzyklen s. P-AXIS-00243
%3: | Grenzwert [-]
Maximal zulässige Anzahl an Filterzyklen s. P-AXIS-00243
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierte Anzahl an Filterzyklen s. P-AXIS-00243
Fehlertyp | -