# Parametrierung

Die Parametrierung der Positionsdaten wird im Folgenden beschrieben.

Zusätzlich müssen bei Zyklusaufruf die Parameter des Bohrzyklus ebenfalls angegeben werden (siehe Programmierbeispiel). Die Parametrierung des eigentlichen Bohrzyklus erfolgt gemäß der jeweiligen Zyklendoku:

- SysDrillBoring
- SysDrillCenterHole
- SysDrillDeepHole
- SysDrillHelicalMilling
- SysDrillReaming
- SysDrillThreadMilling
- SysDrillTapping

Die Positionsangaben beziehen sich dabei auf das aktuell (vor dem Zyklusaufruf) wirksame Werkstück-Koordinatensystem.

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P100 | Referenzzyklus als Zeichenkette
@P107 | Anzahl der Positionen
@P111 | Kreisradius

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P101 | Koordinate in X des Kreismittelpunkts (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in X
@P102 | Koordinate in Y des Kreismittelpunkts (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in Y
@P112 | Winkel der ersten Position in Bezug zur X-Achse (Angabe in Grad) Standardwert = 0
@P113 | Fortschaltwinkel zur vorangegangenen Position (Angabe in Grad, inkrementell) Standardwert = 360 / Anzahl der Positionen