# Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Positionen sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar

Bei Zyklusaufruf werden die Positionsdaten gemäß der Eingangsparameter berechnet.

Im Anschluss wird jede berechnete Position auf Rückzugsebene angefahren und der entsprechende Referenzzyklus ausgeführt.