# ID 50974

Sollposition außerhalb des gültigen Verfahrbereichs.
Beschreibung | Die Sollposition, die vom Lageregler an den Decoder beim Holen einer Achsposition übermittelt werden soll, ist außerhalb des gültigen Verfahrbereichs.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen der Position der Achse.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logischer Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Position der Achse
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Maximale zulässige Position
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Minimale zulässige Position
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.