# ID 40048

HLI HMI: adressiert einen HLI-Bereich ausserhalb der HLI-Definition.
Beschreibung | In der Schnittstelle HLI gibt es für verschiedene Elemente einer Benutzeroberfläche (HMI) Bereiche, über die die Eigenschaften dieser Elemente beeinflusst werden können. Jeder dieser Bereiche ist als Feld angelegt und je Elementtyp vorhanden. Bei den Elementen handelt es sich um Tasten (Key), Parameter (Param) oder Zeichenketten (String).

Greift einer der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Funktionsbausteine mit einem ungültigen Index (Eingang "Idx") auf das entsprechende Feld zu, wird an seinem Ausgang "ErrorID" dieser Fehler angezeigt.

Die zulässigen Indexwerte hängen vom Typ des Funktionsbausteins ab und sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die oberen Grenzwerte sind in der HLI-Bibliothek [HLI] definiert.

Datentyp Funktionsbaustein | Zulässiger Elementindex Idx
MCV_AxPlcKey | 0 <= Idx <= HLI_HPK_AXIS_MAXIDX
MCV_AxPlcParam | 0 <= Idx <= HLI_HPP_AXIS_MAXIDX
MCV_AxPlcString | 0 <= Idx <= HLI_HPS_AXIS_MAXIDX
MCV_ChPlcKey | 0 <= Idx <= HLI_HPK_CHAN_MAXIDX
MCV_ChPlcParam | 0 <= Idx <= HLI_HPP_CHAN_MAXIDX
MCV_ChPlcString | 0 <= Idx <= HLI_HPS_CHAN_MAXIDX
MCV_GlobPlcKey | 0 <= Idx <= HLI_HPK_GLOB_MAXIDX
MCV_GlobPlcParam | 0 <= Idx <= HLI_HPP_GLOB_MAXIDX
MCV_GlobPlcString | 0 <= Idx <= HLI_HPS_GLOB_MAXIDX
Reaktion | Klasse | - | Es findet keine Interaktion mit dem Motion Controller statt.
Abhilfe | Klasse | - | Wählen Sie den Index für den Elementtyp derart, dass er im zulässigen Zahlenbereich liegt.
Fehlertyp | -