# ID 110416

Referenzieren mit Auswertung des Encoderueberlaufs wird nicht unterstuetzt.
Beschreibung | Für die Achse wurde die Referenziermethode ‚Auswertung des Encoderüberlaufs parametriert, indem P-AXIS-00294 der Wert 1 zugewiesen wurde, obwohl diese Referenziermethode für den verwendeten Antriebstyp nicht zur Verfügung steht.
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe einer Warnung, Korrektur des Wertes von P-AXIS-00294 auf 0.
Abhilfe | Klasse | 7 | In der Achsparameterliste dem Parameter P-AXIS-00294 den Wert 0 zuweisen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse (s. P-AXIS-00016).
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse (s. P-AXIS-00020).
%3: | Aktueller Wert [-]
Fehlerhafter Wert für P-AXIS-00294.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für P-AXIS-00294.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.