# SERCOS-Statusbit zum Messen definieren (P-AXIS-00106)

P-AXIS-00106 | SERCOS-Statusbit zum Messen definieren
Beschreibung | Über diese Bitmaske (z.B. 0x0040) wird für das SERCOS-Messen das Statusbit festgelegt, in welchem zyklisch angezeigt wird, ob der Messtaster betätigt ist oder nicht.
Parameter | lr_hw[i].mask_mess_1
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0x0040: Statusbit 1 0x0080: Statusbit 2
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0x0080
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen |