# ID 20265

Beim Lesen von extern wurde ein ungueltiger Parametertyp angegeben.
Beschreibung | Der Leseauftrag eines P-Parameters von der Bedienoberfläche enthält eine ungültige Typangabe für diesen P-Parameter.
Reaktion | Klasse | 3 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Auftragsgenerierung in der Bedienung prüfen. P-Parameter dürfen für folgende Typen gelesen werden: long double( REAL64 ) oder long int (SGN32).
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Wert des Parameters, der gelesen werden soll.
| 3, Fehlermeldung aus der Kommunikation.