# Rapid mode velocity for continuous jog mode (P-AXIS-00210)

P-AXIS-00210 | Rapid mode velocity for continuous jog mode
Description | The parameter defines the rapid traverse velocity for continuous jog mode.
Parameter | handbetrieb.tipp.vb_eilgang
Data type | UNS32
Data range | 0 ≤ vb_eilgang ≤ P-AXIS-00212
Axis types | T, R
Dimension | T: µm/s | R: 0,001°/s
Default value | 166666
Drive types | ----
Remarks |