# Auswahl des Anzeigekoordinatensystems (P-CHAN-00395)

P-CHAN-00395 | Auswahl des Anzeigekoordinatensystems des zweiten Pfades bei der 2-Pfadprogrammierung
Beschreibung | Wenn dieser Parameter mit 0 initialisiert ist, wird bei der 2-Pfadprogrammierung jeder Pfad in seinem eigenen kartesischen Koordiantensystem angezeigt. Bei einer Initialisierung mit 1 wird der zweite Pfad im Koordinatensystem des ersten Pfades angezeigt.
Parameter | coordinate_system.display_global
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |

Abb.: Anzeige-KS für jeden Pfad individuell (display_global = 0)
Abb.: Anzeige Pfad 2 in KS von Pfad 1 (display_global = 1)