# ID 20481

Zuviele Parameter nach #SET HR.
Beschreibung | Bei der Programmierung des NC-Befehls #SET HR[...] darf in der eckigen Klammer nur eine begrenzte Anzahl von Parametern angegeben werden. Weitere Informationen unter [PROG//Kapitel: Betriebsart Handradbetrieb] Syntaxbeispiel: Falsch: N10 #SET HR[0.1,0.2,0.5,2.0,2.5] X

Richtig:

N10 #SET HR[0.1,0.2,0.5] X

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. In der Klammerung nur die maximal zulässige Anzahl von Parametern programmieren.
Parameter | %1: | Grenzwert [-]
Maximale Anzahl Handradparameter
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.