# ID 21386

Falsche Reihenfolge der kanalspezifischen Signal/Wait-Anforderungen.
Beschreibung | Die ID eines im NC-Kanal programmierten #WAIT passt nicht zu der anliegenden Signal-ID.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Normale kanalspezifische Signale (nicht Broadcast) müssen durch #WAIT in der Reihenfolge verbraucht werden, wie sie durch #SIGNAL erzeugt worden sind. D.h. die ID's der #SIGNAL/#WAIT müssen in den NC-Kanälen in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Wert der unerwarteten ID
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.