# ID 110609

Für das 'value_latched' signal wurde eine ungültige Bitnummer konfiguriert.
Beschreibung | Bei der Konfiguration der SERCOS-Echtzeitstatussignale für das Signal 'Messwert erfasst Messtaster 1/2' wurde in P-AXIS-00678 (Messtaster 1) bzw. P-AXIS-00684 (Messtaster 2) eine ungültige Bitnummer eingetragen.
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe einer Fehlermeldung, die Achsparameter P-AXIS-00118 (Messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00678/bzw. P-AXIS-00684 korrigieren.
Parameter | %1: |
Log. Achsnummer
%2: |
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00678/ bzw. P-AXIS-00684
%3: |
Zulässiger Minimalwert
%4: |
Zulässiger Maximalwert
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.