# MCV_UpdateAllCamTables

Mit diesem FB kann das Nachladen von allen in „tab_ldr.lis“ aufgeführten CAM-Tabellen beauftragt werden.

Blockdiagramm

Parameter des FB

VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Execute | BOOL | Bei steigender Flanke werden alle CAM-Tabellen neu geladen

VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Done | BOOL | Das Laden der CAM-Tabellen konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Error | BOOL | Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt
ErrorID | WORD | Fehlerkennung

## Hinweis

Das Nachladen aller CAM-Tabellen kann nur durchgeführt werden, wenn aktuell keine Tabelle im Zugriff ist.