# ID 110062

Änderung der logischen Achsnummer erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00016 für die eindeutige Identifikation einer Achse im System kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Die neue logische Achsnummer wird nicht übernommen, die zuvor aktive logische Achsnummer bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Logische Achsnummer P-AXIS-00016 im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00016.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00016.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.