# ID 110276

Unzulässige Geometrierampenzeit.
Beschreibung | Die Geometrierampenzeit P-AXIS-00199 wurde kleiner als die minimale Rampenzeit P-AXIS-00201 angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Geometrierampenzeit wird auf Minimalwert begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert in Parameterliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1 µs]
P-AXIS-00199
%3: | Grenzwert [1 µs]
P-AXIS-00201
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
P-AXIS-00199
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.