# ID 13106

Falsche Definition von Bezugs- und Rückzugsebene.
Beschreibung | Im Zyklus wird richtungsabhängig geprüft, ob die Rückzugsebene vor der Bezugsebene liegt, d.h. ob die Rückzugsebene zur Endbohrtiefe einen größeren Abstand hat als die Bezugsebene. Die Meldung wird erzeugt, wenn die Abstände gleich oder die Rückzugsebene unter der Bezugsebene liegt.

Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Lage von Rückzugsebene und Bezugsebene prüfen und Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm