# ID 60234

Unerlaubte Spindelbeauftragung bei aktiver Vorschubkopplung.
Beschreibung | Es wurde ein Bewegung an die Spindel beauftragt (z. B. M3, M4, M19) obwohl für die Spindel die Vorschubkopplung (S[FEED_LINK ...]) aktiv ist. Siehe auch [PROG// Kapitel: Spindelvorschubkopplung (FEED_LINK)].
Reaktion | Klasse | 1 | Programmabbruch
Abhilfe | Klasse | 1 | Abwahl Vorschubkopplung vor Bewegungsauftrag.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. .