# ID 20430

Kanalparameter: Gruppenanzahl überschreitet Grenzwert.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass die Gesamtanzahl an Achsgruppen P-CHAN-00023 den zulässigen Wertebereich überschreitet.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die Gesamtanzahl an Achsgruppen auf den maximal zulässigen Wert begrenzt und der Hochlauf fortgesetzt. Hinweis: Eventuell stehen nach dem Hochlauf dann im Kanal nicht alle der in der Kanalparameterliste konfigurierten Achsgruppen zur Verfügung!

Momentan ist im NC-Kanal nur eine Achsguppe (Index 0) erlaubt.

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Gesamtanzahl an Achsgruppen P-CHAN-00023
%2: | Grenzwert [-]
Maximal zulässige Anzahl an Achsgruppen
%3: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigte Gesamtanzahl an Achsgruppen
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.