# ID 14339

Fehlerhafte Definition des Parameters für das Schlichtaufmass.
Beschreibung | Das Schlichtaufmass wurde fehlerhaft definiert. Dieses muss größer als null sein aber darf am Rand den Werkzeugradius nicht überschreiten und am Grund nicht größer als die maximale Zustellung in Z sein.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definition eines korrekten Werts für das Schlichtaufmaß.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert
Betroffenere Eingangsparameter @P__.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm