# ID 294040

DSE-Antrieb wurde aufgrund eines Fehlers in einer anderen Achse gestoppt.
Beschreibung | Der DSE-Antrieb wurde aufgrund eines Fehlers in einer anderen Achse gestoppt.
Reaktion | Klasse | 7 | Abrupter Stopp für Achse, Feedhold für übrige Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehler in anderer Achse beheben und Reset durchführen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse.
%3: | NC-Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.