# ID 20663

G-Funktion bei aktivem (A)CS nicht erlaubt.
Beschreibung | Bestimmte G-Funktionen dürfen bei aktiver kartesischer Transformation nicht programmiert werden. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 #CS ON[10,20,0,0,0,45]

N30 G98 X-500 Y-800

:

N100 #CS OFF

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 #CS ON[10,20,0,0,0,45]

:

N100 #CS OFF

N110 G98 X-500 Y-800

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Die betroffenen G-Funktionen nur bei abgewählter kartesischer Transformation (#CS OFF) programmieren.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Nummer der unzulässigen G-Funktion
Fehlertyp | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.