# ID 13555

Dateizugriff bei automatischer Vorpositionierung nicht möglich.
Beschreibung | Bei automatischer Vorpositionierung (@P90 = 0) müssen die entsprechenden NC-Unterprogramme im Dateisystem hinterlegt werden. Die Datei „SysMeasRotAxPrePos2.nc“ definiert die Vorpositionierung zwischen der ersten und zweiten Messung. Die Datei SysMeasRotAxPrePos3.nc definiert die Vorpositionierung zwischen der zweiten und dritten Messung.
Reaktion | Klasse | 2 | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | 3 | Verfügbarkeit der Dateien SysMeasRotAxPrePos2.nc und SysMeasRotAxPrePos3.nc prüfen und herstellen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm