# Umschaltgeschwindigkeit im Eilgang (P-AXIS-00211)

P-AXIS-00211 | Umschaltgeschwindigkeit im Eilgang (Linearer Slope)
Beschreibung | Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt. Der Parameter wird für diese Fälle während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen aktiv. Hiermit wird die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2 angegeben (P-AXIS-00005 und P-AXIS-00006 bzw.P-AXIS-00281 und P-AXIS-00280).
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.vb_grenz_stufe_1_2
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ≤ vb_grenz_stufe_1_2 ≤ P-AXIS-00212
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s
Standardwert | 100000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |